**设备名称：移动式人机共处消毒机 数量：1台**

**一、技术要求：**

**1、紫外线管寿命：≥5000h**

**2、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2**

**3、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3**

**4、负离子发生量：≥6×106个/cm3**

**5、额定电压：AC 220V±22V**

**6、额定频率：50Hz±1Hz**

**7、噪音：≤55dB(A)**

**8、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准**

**9、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）**

**10、安全防护分类：I类B型设备**

**11、使用场地面积：≥33m2**

**12、质保期：≥12个月**

**二、资格和商务要求：**

**1.提供营业执照（加盖鲜章）；**

**2.产品生产日期为2025年；**

**3.付款方式：以合同约定为准。**